関数電卓の統計機能の使い方

―　CANON　F-502　編　―

計測標準フォーラム

計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2

制作：産業技術総合研究所　計量標準総合センター

田中秀幸

入力データ

　　１０３．４　　１０４．５　　１０２．７　　１０５．３　　１０１．６

画面上で“STAT”が0の上に表示されていればデータの入力にスキップする。

― 統計モードに切り替え ―

2ndF

キーを押す。

STAT

O N キーを押す。

**― データの入力 ―**

DATA

１　０　３　．　４　 O N キーを押す。

DATA

１　０　４　．　５　 O N キーを押す。

DATA

１　０　２　．　７　 O N キーを押す。

DATA

１　０　５　．　３　 O N キーを押す。

DATA

１　０　１　．　６　 O N キーを押す。

― データの消去 ―

DATA

上記の４番目のデータを１　０　５　．　５　 O Nと誤って入力した場合，

2ndF DATA　CD

１　０　５　．　５　 ，O Nで誤入力消去後，

DATA

１　０　５　．　３　 O Nで再入力。

― 計算結果の表示 ―

# X

平均値は， X→M キーを押す。 **１０３．５**

S

実験標準偏差は， M R キーを押す。 **１．４５７７・・・・**

*n*

データ数は， ---)] キーを押す。 **5**