**仲 介 器 受 取 連 絡 票**

|  |
| --- |
| 日本電気計器検定所  　　　　技能試験事務局　行  FAX：**03-3451-1647**  E-mail：[ginou@jemic.go.jp](mailto:ginou@jemic.go.jp) |

必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。

JEMIC技能試験（分光放射照度標準光源・光度標準光源）の仲介器等を受け取りましたので、下記のとおり連絡します。

記

受取日：     年     月     日     時     分頃

輸送箱：外観等の異常　なし　あり　　　　　　　　　　　　2個

仲介器：分光放射照度標準電球　100 V 500 W

　　　　　ウシオ電機製　形名：JPD100V500WCS　　　　　　　　　1個

　　　　　（保管温度：10 ℃～40 ℃　　保管湿度：75 %以下）

　　　　　フィラメントの異常（テスター等による導通チェック）

　　なし　あり

　　　　　外観等の異常　なし　あり

　　　　　　S.N.

光度標準電球　100 V 900 cd

　　　　　東芝ライテック製　口金：E39　　　　　　　　　　　　1個

　　　　　（保管温度：10 ℃～40 ℃　　保管湿度：75 %以下）

　　　　　フィラメントの異常（テスター等による導通チェック）

　　なし　あり

　　　　　外観等の異常　なし　あり

　　　　　　S.N.

付属品：JEMIC技能試験プログラム　　　　　　　　　　　　　1部

JEMIC技能試験プロトコル　　　　　　　　　　　　　1部

連絡事項：損傷，紛失等の異常がある場合は，その内容をご記入ください。

|  |
| --- |
|  |

事業者（所）名：

ご担当者名：

**仲 介 器 搬 出 連 絡 票**

|  |
| --- |
| 日本電気計器検定所  　　　　技能試験事務局　行  FAX：**03-3451-1647**  E-mail：[ginou@jemic.go.jp](mailto:ginou@jemic.go.jp) |

必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。

JEMIC技能試験（分光放射照度標準光源・光度標準光）の仲介器等を搬出しましたので、下記のとおり連絡します。

記

搬出日：     年     月     日     時     分頃

輸送箱：外観等の異常　なし　あり　　　　　　　　　　　　2個

仲介器：分光放射照度標準電球　100 V 500 W

　　　　　ウシオ電機製　形名：JPD100V500WCS　　　　　　　　　1個

　　　　　（保管温度：10 ℃～40 ℃　　保管湿度：75 %以下）

　　　　　フィラメントの異常（テスター等による導通チェック）

　　なし　あり

　　　　　外観等の異常　なし　あり

　　　　　　S.N.

光度標準電球　100 V 900 cd

　　　　　東芝ライテック製　口金：E39　　　　　　　　　　　　1個

　　　　　（保管温度：10 ℃～40 ℃　　保管湿度：75 %以下）

　　　　　フィラメントの異常（テスター等による導通チェック）

　　なし　あり

　　　　　外観等の異常　なし　あり

　　　　　　S.N.

付属品：JEMIC技能試験プログラム　　　　　　　　　　　　　 1部

JEMIC技能試験プロトコル　　　　　　　　　　　　　 1部

連絡事項：損傷，紛失等の異常がある場合は，その内容をご記入ください。

|  |
| --- |
| 仲介器の累積点灯時間： |

事業者（所）名：

ご担当者名：