関数電卓の統計機能の使い方

―　CASIO　*fx-991MS*　編　―

計測標準フォーラム

計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2

制作：産業技術総合研究所　計量標準総合センター

田中秀幸

入力データ

　　１０３．４　　１０４．５　　１０２．７　　１０５．３　　１０１．６

画面上部に“STAT”が表示されていればデータの入力にスキップする。

― 統計モードに切り替え ―

MODE

キーを2回押す。

1 キーを押し「SD」を選択する。

**― データの入力 ―**

１　０　３　．　４　 M+ キーを押す。

１　０　４　．　５　 M+ キーを押す。

１　０　２　．　７　 M+ キーを押す。

１　０　５　．　３　 M+ キーを押す。

１　０　１　．　６　 M+ キーを押す。

**― データの消去 ―**

入力したデータを一つ消す

C D

↑　 ↓キーを押し，消したいデータを選択し，SHIFT M+　キーを押す．

すべてのデータを消す

C LR

SHIFT　 MODE　キーを押し， 3を押して「All」を選択する．

― 計算結果の表示 ―

# S-VAR

平均値は， SHIFT 2 キーを押し，1 キーを押してを選択する． **１０３．５**

実験標準偏差は， SHIFT 2 キーを押し，3 キーを押してxσn-1を選択する． **１．４５７７・・・・**

S-SUM

データ数は，SHIFT 1 キーを押し，3 キーを押してnを選択する． **5**