関数電卓の統計機能の使い方

―　SHARP　EL-K710　編　―

計測標準フォーラム

計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2

制作：産業技術総合研究所　計量標準総合センター

田中秀幸

入力データ

　　１０３．４　　１０４．５　　１０２．７　　１０５．３　　１０１．６

― 統計モードに切り替え ―

この機種では必要ないですが，他の機種では統計モードに切り替える必要があるものもあります．

**― データの入力 ―**

C D

１　０　３　．　４　 DATA キーを押す。

C D

１　０　４　．　５　 DATA キーを押す。

C D

１　０　２　．　７　 DATAキーを押す。

C D

１　０　５　．　３　 DATAキーを押す。

C D

１　０　１　．　６　 DATA キーを押す。

注：機種によってはDATA キーではなくM+ キーを用いる．

**― データの消去 ―**

直前に入力したデータを消す

C D

2ndF　 DATAキーを押す。

すべてのデータを消す

C A

2ndF　 CLキーを押す。

― 計算結果の表示 ―

# 

平均値は，ALPHA 4 キーを押す。 **１０３．５**



実験標準偏差は，ALPHA 5キーを押す。 **１．４５７７・・・・**

*n*

データ数は，ALPHA 0キーを押す。 **5**